{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXD-A / ARXD-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXD25A5V1B / ARXD25A5V1B","ATXD35A5V1B / ARXD35A5V1B"]
["Outdoor unit","","","","ARXD25A5V1B","ARXD35A5V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.30"]
["","Max.","","kW","3.2","3.9"]
["Puissance calorifique","Min.","","kW","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.80","3.30"]
["","Max.","","kW","4.40","5.00"]
["Efficacité nominale","COP","","","4.60","4.00"]
["","EER","","","4.50","4.23"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A"]
["Remarques","","","","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","(2) - Puissances frigo. nominales basées sur : température int. : 27°CBS, 19°CBH, température ext. : 35°CBS, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard, certif. Eurovent","(2) - Puissances frigo. nominales basées sur : température int. : 27°CBS, 19°CBH, température ext. : 35°CBS, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard, certif. Eurovent"]
["","","","","(3) - Puissances calo. nominales basées sur : température int. : 20°CBS, température ext. : 7°CBS, 6°CBH, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard","(3) - Puissances calo. nominales basées sur : température int. : 20°CBS, température ext. : 7°CBS, 6°CBH, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard"]