{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EAVZ-D6V7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EAVZ16S18DA6V7 (Archived)","EAVZ16S23DA6V7 (Archived)"]
["Caisson","Matériau","","","","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1650","1850"]
["","","","Largeur","mm","595","595"]
["","","","Profondeur","mm","625","625"]
["Poids","Unité","","","kg","120","128"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","44.0","44.0"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","30.0","30.0"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","0","0"]
["","","","Max.","°C","0","0"]
["","Rafraîchissement","Temp. ext.","Min.","°CBS","0","0"]
["","","Côté eau","Min.","°C","0","0"]
["","","","Max.","°C","0","0"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Voir remarque 9","Voir remarque 9"]
["Dispositif de chauffage électrique","Alimentation électrique","","Nom","","6V3","6V3"]
["","","","Phase","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Fréquence","Hz","50","50"]
["","","","Tension","V","230","230"]
["","Fusibles recommandés","","","A","20.000","20.000"]
["Remarques","","","","","(1) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(1) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage)."]
["","","","","","(2) - Sur la base d'une dT de 45K","(2) - Sur la base d'une dT de 45K"]
["","","","","","(3) - Tuyauterie et dispositif de chauffage de secours inclus; vase d'expansion exclus","(3) - Tuyauterie et dispositif de chauffage de secours inclus; vase d'expansion exclus"]
["","","","","","(4) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(4) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau."]
["","","","","","(5) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10kPa dans le système de chauffage; conditions de fonctionnement: eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.","(5) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10kPa dans le système de chauffage; conditions de fonctionnement: eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C."]
["","","","","","(6) - Mesure réalisée en pièce anéchoïque, à 1 m de l’unité. Valeur relative dépendant de la distance et de l'env. acoustique. Niveau de pression sonore mentionné mesuré avec chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonct. : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C.","(6) - Mesure réalisée en pièce anéchoïque, à 1 m de l’unité. Valeur relative dépendant de la distance et de l'env. acoustique. Niveau de pression sonore mentionné mesuré avec chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonct. : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C."]
["","","","","","(7) - Voir la plage de fonctionnement de l’unité.","(7) - Voir la plage de fonctionnement de l’unité."]
["","","","","","(8) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(8) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation."]
["","","","","","(9) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 4 pôles (voir le schéma de câblage)","(9) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 4 pôles (voir le schéma de câblage)"]