{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBX-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBX11DF9W","EBBX16DF9W"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc + noir","Blanc + noir"]
["","Matériau","","","","Résine, tôle","Résine, tôle"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","840","840"]
["","","","Largeur","mm","440","440"]
["","","","Profondeur","mm","390","390"]
["Poids","Unité","","","kg","52.5","54.5"]
["DESP","Catégorie","","","","Catégorie II","Catégorie II"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","44 (3)","44 (3)"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","30 (4)","30 (4)"]
["Plage de fonctionnement","Heating","Côté eau","Min.","°C","15 (5)","15 (5)"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Max.","°C","60 (5)","60 (5)"]
["","Rafraîchissement","Temp. ext.","Min.","°CBS","10 (5)","10 (5)"]
["","","Côté eau","Min.","°C","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22 (5)"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Voir remarque 6","Voir remarque 6"]
["Dispositif de chauffage électrique","Alimentation électrique","","Nom","","9W","9W"]
["","","","Phase","","3~","3~"]
["","","","Fréquence","Hz","50","50"]
["","","","Tension","V","400","400"]
["","Fusibles recommandés","","","A","20 (7)","20 (7)"]
["Remarques","","","","","(1) - La zone de fonctionnement est étendue aux débits inférieurs en fonction du mode de fonctionnement - se reporter à la courbe ESP.","(1) - La zone de fonctionnement est étendue aux débits inférieurs en fonction du mode de fonctionnement - se reporter à la courbe ESP."]
["","","","","","(2) - Excluding the water volume in the unit. This volume will guarantee suficient defrost energy for all applications, however, this volume can be multiplied by 0,66 if the heating sepoint is ≥ 45° C (eg. Fan coils)","(2) - Excluding the water volume in the unit. This volume will guarantee suficient defrost energy for all applications, however, this volume can be multiplied by 0,66 if the heating sepoint is ≥ 45° C (eg. Fan coils)"]
["","","","","","(3) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.","(3) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C."]
["","","","","","(4) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(4) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(5) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(5) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["","","","","","(6) - Classe C déclenchement 400 V courbe 20 A 4 pôles (voir le schéma de câblage)","(6) - Classe C déclenchement 400 V courbe 20 A 4 pôles (voir le schéma de câblage)"]