{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":6,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLA-DW17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLA16DAW17"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","16.0 (1) (2)"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","14.0 (3), 15.3 (4)"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","4.58 (3), 3.24 (4)"]
["","Chauffage","","Nom.","kW","3.53 (1), 4.56 (2)"]
["COP","","","","","4.53 (1), 3.51 (2)"]
["EER","","","","","3.06 (3), 4.74 (4)"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","870"]
["","","","Largeur","mm","1380"]
["","","","Profondeur","mm","460"]
["Poids","Unité","","","kg","147"]
["Ventilateur","Débit d'air","Chauffage","Haut","m³/min","85.0"]
["","","Rafraîchissement","Haut","m³/min","85.0"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","9 (6)"]
["","","","Max.","°C","60 (6)"]
["","Rafraîchissement","Temp. ext.","Min.","°CBS","10"]
["","","","Max.","°CBS","43"]
["","","Côté eau","Min.","°C","5"]
["","","","Max.","°C","22"]
["","Eau chaude sanitaire","Temp. ext.","Min.","°CBS","-25"]
["","","","Max.","°CBS","35"]
["","","Côté eau","Min.","°C","25"]
["","","","Max.","°C","55 (6)"]
["Réfrigérant","","","","","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675"]
["","Charge","","","kg","3.80"]
["","Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO₂","","","Téq. CO₂","2.57"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","3.37"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","4.69"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+++"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Composant compresseur","Alimentation électrique principale","","Phase","","3N~"]
["","","","Tension","V","400"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","W1"]
["","Phase","","","","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","400"]
["Remarques","","","","","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - Conformément à la norme EN14825"]
["","","","","","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["","","","","","(7) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation."]