{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3 (Archived)","EBLQ07CAV3 (Archived)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","3.88, 3.99","5.2, 5.15"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","0.95, 1.93","1.37, 2.69"]
["","Chauffage","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.45"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["EER","","","","","4.07, 2.07","3.8, 2.1"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","735","735"]
["","","","Largeur","mm","1090","1090"]
["","","","Profondeur","mm","350","350"]
["Poids","Unité","","","kg","76","80"]
["Ventilateur","Débit d'air","Chauffage","Haut","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Rafraîchissement","Haut","m³/min","52.5","52.5"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","Rafraîchissement","Temp. ext.","Min.","°CBS","10.0","10.0"]
["","","","Max.","°CBS","43.0","43.0"]
["","","Côté eau","Min.","°C","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°C","22.0","22.0"]
["","Eau chaude sanitaire","Temp. ext.","Min.","°CBS","-25.0","-25.0"]
["","","","Max.","°CBS","35.0","35.0"]
["","","Côté eau","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80","80"]
["Niveau de puissance sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","63","63"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","48","49"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","48","50"]
["Réfrigérant","","","","","R-410A","R-410A"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","2088","2088"]
["","Charge","","","kg","1.3","1.45"]
["","Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO₂","","","Téq. CO₂","2.714","3.027"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","3.22","3.22"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","4.45","4.18"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++","A++"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","230","230"]
["Remarques","","","","","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C","(3) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C"]
["","","","","","(4) - Pour en savoir plus sur les accessoires standard, se reporter au manuel d'installation/d'utilisation.","(4) - Pour en savoir plus sur les accessoires standard, se reporter au manuel d'installation/d'utilisation."]
["","","","","","(5) - Plage de service pour l'eau chaude sanitaire (unité extérieure): augmentation de la plage par le réchauffeur auxiliaire. Voir le schéma indépendant pour la plage de fonctionnement.","(5) - Plage de service pour l'eau chaude sanitaire (unité extérieure): augmentation de la plage par le réchauffeur auxiliaire. Voir le schéma indépendant pour la plage de fonctionnement."]
["","","","","","(6) -                                             >                      50 °C BSH uniquement, sans pompe à chaleur                    ","(6) -                                             >                      50 °C BSH uniquement, sans pompe à chaleur                    "]
["","","","","","(7) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative qui dépend de la distance et de l'environnement acoustique. Se reporter au schéma du spectre sonore pour obtenir des informations complémentaires.","(7) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative qui dépend de la distance et de l'environnement acoustique. Se reporter au schéma du spectre sonore pour obtenir des informations complémentaires."]
["","","","","","(8) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(8) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage)."]
["","","","","","(9) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus; vase d'expansion exclus","(9) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus; vase d'expansion exclus"]
["","","","","","(10) - Courant de démarrage pour système Daikin Altherma à compresseur commandé par Inverter toujours <= courant de service max.","(10) - Courant de démarrage pour système Daikin Altherma à compresseur commandé par Inverter toujours <= courant de service max."]