{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLA04-08E3V3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLA04E23V3 (Archived)","EDLA06E23V3 (Archived)","EDLA08E23V3 (Archived)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","4.30 (1), 4.60 (2)","6.00 (1), 5.90 (2)","7.50 (1), 7.80 (2)"]
["Puissance du dispositif de chauffage","Puissance du dispositif de chauffage-=-Palier&nbsp;1-=-kW","","","kW","3","3","3"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Nom.","kW","0.840 (1), 1.26 (2)","1.24 (1), 1.69 (2)","1.63 (1), 2.23 (2)"]
["COP","","","","","5.10 (1), 3.65 (2)","4.85 (1), 3.50 (2)","4.60 (1), 3.50 (2)"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","770","770","770"]
["","","","Largeur","mm","1250","1250","1250"]
["","","","Profondeur","mm","362","362","362"]
["Poids","Unité","","","kg","91","91","91"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","15 (3)","15 (3)","15 (3)"]
["","","","Max.","°C","65 (3)","65 (3)","65 (3)"]
["","Eau chaude sanitaire","Temp. ext.","Min.","°CBS","-27","-27","-27"]
["","","","Max.","°CBS","35","35","35"]
["","","Côté eau","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Max.","°C","55 (3)","55 (3)","55 (3)"]
["Niveau de puissance sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","58.0 (1)","60.0 (1)","62.0 (1)"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","44.0 (1)","47.0 (1)","49.0 (1)"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Charge","","","tCO2Eq","0.91","0.91","0.91"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général-=-SCOP","","3.26","3.26","3.32"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++","A++","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général-=-SCOP","","4.48","4.47","4.56"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+++","A+++","A+++"]
["Composant compresseur","Alimentation électrique principale","","Phase","","3N","3N","3N"]
["","","","Tension","V","220","220","220"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","V3","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Remarques","","","","","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(3) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(3) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]