{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLA09-14D3V3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLA09DA3V3 (Archived)","EDLA11DA3V3 (Archived)","EDLA14DA3V3 (Archived)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","9.37 (1), 9.00 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Puissance du dispositif de chauffage","Puissance du dispositif de chauffage-=-Palier 1-=-kW","","","kW","3","3","3"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Nom.","kW","1.91 (1), 2.43 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["COP","","","","","4.91 (1), 3.71 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","870","870","870"]
["","","","Largeur","mm","1380","1380","1380"]
["","","","Profondeur","mm","460","460","460"]
["Poids","Unité","","","kg","149","149","149"]
["Ventilateur","Débit d'air","Chauffage","Haut","m³/min","48.0","55.8","70.4"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max.","°C","60 (6)","60 (6)","60 (6)"]
["","Eau chaude sanitaire","Temp. ext.","Min.","°CBS","-25","-25","-25"]
["","","","Max.","°CBS","35","35","35"]
["","","Côté eau","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Max.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","3.80","3.80","3.80"]
["","Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO₂","","","Téq. CO₂","2.57","2.57","2.57"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","3.39","3.32","3.37"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++","A++","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","4.72","4.64","4.62"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+++","A+++","A+++"]
["Composant compresseur","Alimentation électrique principale","","Phase","","1~","1~","1~"]
["","","","Tension","V","230","230","230"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","V3","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","230","230","230"]
["Remarques","","","","","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(2) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)","(2) - Condition : Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45 °C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825","(5) - Conformément à la norme EN14825"]
["","","","","","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["","","","","","(7) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(7) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation.","(7) - En fonction du mode de fonctionnement, voir le manuel d’installation."]