{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04EA6V","EHBH04EF6V","EHBH08EA6V","EHBH08EF6V"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc + noir","Blanc + noir","Blanc + noir","Blanc + noir"]
["","Matériau","","","","Résine, tôle","Résine, tôle","Résine, tôle","Résine, tôle"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","840","840","840","840"]
["","","","Largeur","mm","440","440","440","440"]
["","","","Profondeur","mm","390","390","390","390"]
["Poids","Unité","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["DESP","Catégorie","","","","Art 4.3, Voir remarque 1","Art 4.3, Voir remarque 1","Art 4.3, Voir remarque 1","Art 4.3, Voir remarque 1"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Voir remarque 7","Voir remarque 7","Voir remarque 7","Voir remarque 7"]
["Dispositif de chauffage électrique","Alimentation électrique","","Nom","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Phase","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Fréquence","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tension","V","230","230","230","230"]
["","Fusibles recommandés","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Remarques","","","","","(1) - Catégorie d'unité DESP: Art3§3: hors du champ d'application DESP en raison de l'article1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Catégorie d'unité DESP: Art3§3: hors du champ d'application DESP en raison de l'article1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Catégorie d'unité DESP: Art3§3: hors du champ d'application DESP en raison de l'article1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Catégorie d'unité DESP: Art3§3: hors du champ d'application DESP en raison de l'article1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE"]
["","","","","","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage)."]
["","","","","","(3) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(3) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(3) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(3) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau."]
["","","","","","(4) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(5) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore. Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue","(5) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore. Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue","(5) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore. Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue","(5) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore. Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue"]
["","","","","","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["","","","","","(7) - L'alimentation électrique du boîtier de commande indiquée ci-avant concerne uniquement le dispositif de chauffage d'appoint. Le boîtier électrique du contrôleur est alimenté via l'unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude sanitaire en option dispose d'une alimentation électrique distincte.","(7) - L'alimentation électrique du boîtier de commande indiquée ci-avant concerne uniquement le dispositif de chauffage d'appoint. Le boîtier électrique du contrôleur est alimenté via l'unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude sanitaire en option dispose d'une alimentation électrique distincte.","(7) - L'alimentation électrique du boîtier de commande indiquée ci-avant concerne uniquement le dispositif de chauffage d'appoint. Le boîtier électrique du contrôleur est alimenté via l'unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude sanitaire en option dispose d'une alimentation électrique distincte.","(7) - L'alimentation électrique du boîtier de commande indiquée ci-avant concerne uniquement le dispositif de chauffage d'appoint. Le boîtier électrique du contrôleur est alimenté via l'unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude sanitaire en option dispose d'une alimentation électrique distincte."]
["","","","","","(8) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 4 pôles (voir le schéma de câblage)","(8) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 4 pôles (voir le schéma de câblage)","(8) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 4 pôles (voir le schéma de câblage)","(8) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 4 pôles (voir le schéma de câblage)"]
["","","","","","(9) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales","(9) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales","(9) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales","(9) - Sélect. le diam. et le type selon les réglementations nationales et locales"]