{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EJ3V (Archived)","EHVX04S18EA3V (Archived)","EHVX04S23EJ3V (Archived)","EHVX04S23EA3V (Archived)"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc + noir","Blanc + noir","Blanc + noir","Blanc + noir"]
["","Matériau","","","","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Largeur","mm","595","595","595","595"]
["","","","Profondeur","mm","625","625","625","625"]
["Poids","Unité","","","kg","119","119","128","128"]
["DESP","Catégorie","","","","Art 4.3, Voir remarque 1","Art 4.3, Voir remarque 1","Art 4.3, Voir remarque 1","Art 4.3, Voir remarque 1"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Rafraîchissement","Temp. ext.","Min.","°CBS","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Côté eau","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Voir remarque 9","Voir remarque 9","Voir remarque 9","Voir remarque 9"]
["Dispositif de chauffage électrique","Alimentation électrique","","Nom","","3V3","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Phase","","1~","1~","1~","1~"]
["","","","Fréquence","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tension","V","230","230","230","230"]
["","Fusibles recommandés","","","A","20","20","20","20"]
["Remarques","","","","","(1) - Catégorie d'unité DESP: Art3§3: hors du champ d'application DESP en raison de l'article1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Catégorie d'unité DESP: Art3§3: hors du champ d'application DESP en raison de l'article1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Catégorie d'unité DESP: Art3§3: hors du champ d'application DESP en raison de l'article1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Catégorie d'unité DESP: Art3§3: hors du champ d'application DESP en raison de l'article1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE"]
["","","","","","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage)."]
["","","","","","(3) - Sur la base d'une dT de 45K","(3) - Sur la base d'une dT de 45K","(3) - Sur la base d'une dT de 45K","(3) - Sur la base d'une dT de 45K"]
["","","","","","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus"]
["","","","","","(5) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(5) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(5) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.","(5) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau."]
["","","","","","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(7) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(7) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(7) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(7) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(8) - Voir la plage de fonctionnement de l’unité.","(8) - Voir la plage de fonctionnement de l’unité.","(8) - Voir la plage de fonctionnement de l’unité.","(8) - Voir la plage de fonctionnement de l’unité."]
["","","","","","(9) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte.","(9) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte.","(9) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte.","(9) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte."]
["","","","","","(10) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 2 pôles (voir le schéma de câblage)","(10) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 2 pôles (voir le schéma de câblage)","(10) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 2 pôles (voir le schéma de câblage)","(10) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 2 pôles (voir le schéma de câblage)"]