{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV3","EPGA14DAV3","EPGA16DAV3"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)","52.0 (2)"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)","66.0 (1)"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Réfrigérant","PRP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Charge","","","kg","3.50","3.50","3.50"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","1,160","1,160","1,160"]
["","","","Profondeur","mm","380","380","380"]
["","","","Hauteur","mm","1,440","1,440","1,440"]
["Poids","Unité","","","kg","143","143","143"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîchissement","","Max.","°CBS","43","43","43"]
["","","","Min.","°CBS","10","10","10"]
["","Eau chaude sanitaire","","Min.","°CBS","-28","-28","-28"]
["","","","Max.","°CBS","35","35","35"]
["Raccordements de tuyauterie","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Power supply","Phase","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Nom","","","","V3","V3","V3"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Tension","","","V","230","230","230"]
["Courant","Fusibles recommandés","","","A","32","32","32"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C) ; chauffage Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)","(1) - Rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C) ; chauffage Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)","(1) - Rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C) ; chauffage Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environ. acoust. Pour en savoir plus voir le schéma du spectre sonore. Condition: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT = 5°C).","(2) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environ. acoust. Pour en savoir plus voir le schéma du spectre sonore. Condition: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT = 5°C).","(2) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environ. acoust. Pour en savoir plus voir le schéma du spectre sonore. Condition: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un micro. placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour en savoir plus, voir le schéma du spectre sonore. Condition : Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C).","(3) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un micro. placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour en savoir plus, voir le schéma du spectre sonore. Condition : Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C).","(3) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un micro. placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour en savoir plus, voir le schéma du spectre sonore. Condition : Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)."]