{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERLA11-14DW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERLA11D2W1","ERLA11DAW1","ERLA14D2W1","ERLA14DAW1"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","870","870","870","870"]
["","","","Largeur","mm","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Profondeur","mm","460","460","460","460"]
["Poids","Unité","","","kg","101","101","101","101"]
["Ventilateur","Débit d'air","Chauffage","Haut","m³/min","55.8","55.8","70.4","70.4"]
["","","Rafraîchissement","Haut","m³/min","70.4","70.4","85","85"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","43","43"]
["Plage de fonctionnement","Eau chaude domestique","","Min.","°CBS","-25","-25","-25","-25"]
["Plage de fonct.","Eau chaude sanitaire","","Max.","°CBS","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)"]
["Niveau de puissance sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Charge","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57","2.57"]
["","Charge","","","kg","3.8","3.8","3.8","3.8"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","9.5","9.5","9.5","9.5"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Évacuation","","DE","mm","26","26","26","26"]
["","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Isolation thermique","","","","Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz","Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz","Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz","Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Phase","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","400","400","400","400"]
["Courant","Fusibles recommandés","","","A","16","16","16","16"]
["Remarques","","","","","(1) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(1) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(1) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(1) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["","","","","","(2) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.","(2) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.","(2) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.","(2) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C."]