{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX16E9W / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX16S23EA9W / EPRA14DAW1","ETVX16S18EA9W / EPRA14DAW1","ETVX16S23EA9W / EPRA16DAW1","ETVX16S18EA9W / EPRA16DAW1","ETVX16S23EA9W / EPRA18DAW1","ETVX16S18EA9W / EPRA18DAW1"]
["Chauffage d'eau chaude sanitaire","Général","","Profil de charge déclaré","","XL","","XL","","XL"]
["","Climat moyen","","Classe","","A","","A","","A"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79","5.00 (2)","5.00","5.00 (2)","5.00"]
["Chauffage des locaux","Sortie d'eau sous climat tempéré 55 °C","Général","Seasonal space heating eff. class","","A++","","A++","","A++"]
["","","","ηs (effic. saisonnière du chauffage d'ambiance)","%","142","","142","","142"]
["","","","SCOP","","3.63","","3.63","","3.63"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","10.6 (3), 6.90 (4)","","11.5 (3), 7.88 (4)","","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["EER","","","","","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13, 2.70","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11, 2.69","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09, 2.68"]
["hr","Temps de montée en température de 10°C à 50°C","","","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","5.90 (2)","","9.00 (2)","","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","","3.96 (1)","","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","","10.44 (1)","","11.60 (1)"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","2.55 (3), 2.56 (4)","","2.80 (3), 2.93 (4)","","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["","Chauffage","","Max.","kW","2.17 (5)","","2.32 (5)","","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","","0.90 (5)","","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","","1.80 (2)","","1.80 (2)"]
["","Eau chaude sanitaire de 10°C à 50°C","","Nom.","kWh","2.85 (6)","","2.85 (6)","","2.85 (6)"]
["Remarques","","","","","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511"]
["","","","","","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147."]
["","","","","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","","kW","","3.70","","3.96","","4.40"]
["","Nom.","","","kW","","5.90","","9.00","","9.00"]
["","Max.","","","kW","","9.75","","10.44","","11.60"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","","10.6, 6.90","","11.5, 7.88","","12.5, 8.86"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Min.","kW","","0.84","","0.90","","1.00"]
["","","","Nom.","kW","","1.23","","1.80","","1.80"]
["","","","Max.","kW","","2.17","","2.32","","2.58"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","kW","","2.55, 2.56","","2.80, 2.93","","3.05, 3.31"]
["","Eau chaude sanitaire de 10°C à 50°C","","Nom.","kWh","","2.57","","2.57","","2.57"]
["hr","Temps de montée en température de 10°C à 50°C","","","","","9 h 20 min par température extérieure de 7 °C","","9 h 20 min par température extérieure de 7 °C","","9 h 20 min par température extérieure de 7 °C"]
["Chauffage d'eau chaude sanitaire","Général","","Profil de charge déclaré","","","L","","L","","L"]
["","Climat moyen","","Classe","","","A","","A","","A"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général-=-SCOP","","","3.63","","3.63","","3.63"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","A++","","A++","","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général-=-SCOP","","","4.81","","4.81","","4.81"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","A+++","","A+++","","A+++"]