{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":17,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVZ16E9W7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVZ16S18EJ9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S23EJ9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S18EA9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S23EA9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S18EJ9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S23EJ9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S18EA9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S23EA9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S18EJ9W7 / EPRA18DAV37","ETVZ16S23EJ9W7 / EPRA18DAV37","ETVZ16S18EA9W7 / EPRA18DAV37","ETVZ16S23EA9W7 / EPRA18DAV37"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.69 (2)","5.69 (2)","5.69 (2)","5.69 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","10.18 (1)","10.18 (1)","10.18 (1)","10.18 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Min.","kW","0.88 (5)","0.88 (5)","0.88 (5)","0.88 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.22 (2)","1.22 (2)","1.22 (2)","1.22 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Max.","kW","2.09 (5)","2.09 (5)","2.09 (5)","2.09 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)"]
["","Eau chaude sanitaire de 10°C à 50°C","","Nom.","kWh","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)"]
["Temps de montée en température de 10°C à 50°C-=-h","h","","","","1h02min à une température extérieure de 7°C","1h13min à une température extérieure de 7°C","1h02min à une température extérieure de 7°C","1h13min à une température extérieure de 7°C","1h02min à une température extérieure de 7°C","1h13min à une température extérieure de 7°C","1h02min à une température extérieure de 7°C","1h13min à une température extérieure de 7°C","1h02min à une température extérieure de 7°C","1h13min à une température extérieure de 7°C","1h02min à une température extérieure de 7°C","1h13min à une température extérieure de 7°C"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67 (2)","4.67 (2)","4.67 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Chauffage d'eau chaude sanitaire","Général","","Profil de charge déclaré","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Climat moyen","","Classe","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Remarques","","","","","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23°C ; Sortie d'eau 18°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12°C ; Sortie d'eau 7°C ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511"]
["","","","","","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(6) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147."]
["","","","","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse"]