{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":17,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-4ZXR"]
[]
[]
[]
[]
["","EWYD4004ZXRA2","EWYD4004ZXRB2","EWYD4504ZXRA2","EWYD4504ZXRB2","EWYD5004ZXRA2","EWYD5004ZXRB2","EWYD5504ZXRA2","EWYD5504ZXRB2","EWYD6004ZXRA2","EWYD6004ZXRB2","EWYD6504ZXRA2","EWYD6504ZXRB2","EWYD7004ZXRA2","EWYD7004ZXRB2","EWYD8004ZXRA2","EWYD8004ZXRB2"]
["Remarques","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C.","(1) - Fonctionnement en mode « refroidissement seul » air-eau évalué à 35°C de température ambiante et 50% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 12°C, température de l’eau à la sortie 7°C."]
["Remarques","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C.","(2) - Fonctionnement en mode « chauffage seul » air-eau évalué à 7°C de température ambiante et 85% d’HR ; Température de l’eau à l’entrée 40°C, température de l’eau à la sortie 45°C."]
["Remarques","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul ».","(3) - Fonctionnement en mode « refroidissement + chauffage » eau-eau évalué avec circulation d’eau sur échangeurs de chaleur froids et chauds déterminée respectivement pour « refroidissement seul » et « chauffage seul »."]
["Remarques","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C.","(4) - Température de l’eau fraîche à la sortie 7°C, température de l’eau chaude à la sortie 45°C."]
["Remarques","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage.","(5) - Les niveaux de puissance sonore sont basés sur la condition (1) pour le Refroidissement et (2) pour le Chauffage."]
["Remarques","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(6) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1"]
["Remarques","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(7) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore."]
["Remarques","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(8) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel."]
["Remarques","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(9) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options."]
["Remarques","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(10) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité."]