{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / RXM35M3V1B9","FBA50A2VEB / RXM50M3V1B9","FBA60A2VEB / RXM60M3V1B9"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","3.40","5.00","5.70"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","SEER","","","6.23","6.27","5.91"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","191","279","337"]
["","Puissance","Pdesign","kW","3.40","5.00","5.70"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++","A+"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","2.90","4.40","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.07","4.06","4.01"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+","A+"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","996","1,517","1,607"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","423","704","818"]
["","EER","","","4.02","3.55","3.48"]
["","COP","","","4.02","3.83","3.71"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","4.00","5.50","7.00"]
["Remarques","","","","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(2) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]