{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG125FVEB","FCAHG71FVEB","FCAHG100FVEB","FCAHG140FVEB"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","Haut","dBA","45","","44","45"]
["","","Moyen","dBA","40","","39","41"]
["","","Bas","dBA","35","","33","37"]
["","Rafraîchissement","Moyen","dBA","40","","39","41"]
["","","Bas","dBA","35","","33","37"]
["","","Haut","dBA","45","","44","45"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation"]
["","Manuel d'installation","","","Manuel d'installation","Manuel d'installation","Manuel d'installation","Manuel d'installation"]
["Réfrigérant","PRP","","","675","675","675","675"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","DE","mm","15.9","","15.9","15.9"]
["","Évacuation","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Panneau décoratif 4","Dimensions","Profondeur","mm","950","950","950","950"]
["","","Largeur","mm","950","950","950","950"]
["","","Hauteur","mm","50","50","50","50"]
["","Modèle","","","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris"]
["","Couleur","","","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)"]
["","Poids","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","dBA","61","","61","61"]
["","Chauffage","","dBA","61","","61","61"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","840","840","840","840"]
["","","Profondeur","mm","840","840","840","840"]
["","","Hauteur","mm","288","288","288","288"]
["Caisson","Matériau","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Poids","Unité","","kg","26.0","25.0","26.0","26.0"]
["Panneau décoratif","Poids","","kg","10","","10","10"]
["","Modèle","","","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines"]
["","Dimensions","Hauteur","mm","130","","130","130"]
["","","Profondeur","mm","950","","950","950"]
["","","Largeur","mm","950","","950","950"]
["","Couleur","","","Blanc pur (RAL 9010)","","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nom","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Tension","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","(1) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(1) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(1) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(1) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés."]
["","","","","(2) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(2) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(2) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(2) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","Haut","dBA","","36"]
["","","Moyen","dBA","","33"]
["","","Bas","dBA","","29"]
["","Rafraîchissement","Moyen","dBA","","33"]
["","","Bas","dBA","","29"]
["","","Haut","dBA","","36"]
["Raccords de tuyauterie","Gaz","DE","mm","","15.9"]
["","Évacuation","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","dBA","","53"]
["","Chauffage","","dBA","","53"]
["Panneau décoratif","Poids","","kg","","10"]
["","Modèle","","","","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines"]
["","Dimensions","Hauteur","mm","","130"]
["","","Profondeur","mm","","950"]
["","","Largeur","mm","","950"]
["","Couleur","","","","Blanc pur (RAL 9010)"]