{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71HVEB / RZQG71L9V1B","FCAHG100HVEB / RZQG71L9V1B","FCAHG100HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L9V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","6.91","6.91","7.00","7.00","5.10","6.61","6.61","5.10","6.75"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","345","345","475","475","652","636","636","824","1,191"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++","A++","A++","A","A++","A++","A"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","7.60","7.60","11.30","11.30","11.30","12.66","12.66","12.71","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.54","4.54","4.80","4.80","3.80","4.63","4.63","3.80","4.38"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+","A++","A++","A","A++","A++","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,344","2,344","3,296","3,296","4,164","3,829","3,829","4,683","3,766"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","831","","1,075","","","1,523"]
["","EER","","","4.09","4.09","4.42","4.42","3.75","3.94","3.94","3.61","3.18"]
["","COP","","","4.80","","4.99","","","4.40","","","4.12"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","","A","","","A"]
["","","Chauffage","","A","","A","","","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","7.50","","10.80","","","13.50","","","15.50"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]