{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9","FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9","FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9","FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Max.","","kW","","3.80","","6.50"]
["","Nom.","","kW","","3.40","","6.00"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","SEER","","","","5.26","","5.56"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","226","","315"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","3.40","","6.00"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","","A","","A"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.88","","3.80"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","","A","","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","1,046","","1,693"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","570","","1,024"]
["","EER","","","","2.98","","2.93"]
["","COP","","","","3.48","","3.21"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","C","","C"]
["","","Chauffage","","","B","","C"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","4.00","","7.00"]
["","Min.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Max.","","kW","","5.00","","7.10"]
["Remarques","","","","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(2) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(2) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["Unité extérieure","","","","RXM25M3V1B9","","RXM50M3V1B9"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Nom.","","kW","2.40","","5.00"]
["","Max.","","kW","3.00","","5.30"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","kW","1.30","","1.70"]
["","Nom.","","kW","3.20","","5.80"]
["","Max.","","kW","4.50","","6.00"]
["Efficacité nominale","EER","","","3.77","","3.06"]
["","COP","","","4.00","","3.10"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","318","","816"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","","B"]
["","","Chauffage","","A","","D"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.40","","5.00"]
["","SEER","","","5.68","","5.77"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","148","","303"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.60","","4.00"]
["","SCOP/A","","","4.24","","3.93"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","2.16","","3.55"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","858","","1424"]