{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FLXS-B / RXS-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FLXS25BAVMB / RXS25G2V1B","FLXS35BAVMB / RXS35G2V1B","FLXS50BAVMB / RXS50G2V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.2","1.2","0.9"]
["","Max.","","kW","3.0","3.8","5.3"]
["","Nom.","","kW","2.5 (1)","3.5 (1)","4.9 (1)"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","325","565","860"]
["","EER","","","3.85","3.10","2.85"]
["","COP","","","3.47","3.25","3.35"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","B","C"]
["","","Chauffage","","B","C","C"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","3.4 (2)","4.0 (2)","6.1 (2)"]
["","Min.","","kW","1.2","1.2","0.9"]
["","Max.","","kW","4.5","5.0","7.5"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m"]
["","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m"]
["","","","","(3) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(3) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(3) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]