{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FLXS-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FLXS25BAVMB (Archived)","FLXS50BAVMB (Archived)","FLXS60BAVMB (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","Haut","dBA","37","46","47"]
["","","Moyen","dBA","","","42"]
["","","Faible niveau sonore de fonctionnement","dBA","29","33","34"]
["","","Bas","dBA","31","35","37"]
["","Rafraîchissement","Moyen","dBA","","","45"]
["","","Faible niveau sonore de fonctionnement","dBA","28","36","39"]
["","","Bas","dBA","31","39","41"]
["","","Haut","dBA","37","47","48"]
["","","Nom.","dBA","34","41","42"]
["","Rafraîchissement","Nom.","dBA","34","43","45"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","1","1"]
["","Télécommande infrarouge","","","1","1","1"]
["","Piles","","","2","2","2"]
["","Support de télécommande","","","1","1","1"]
["","Filtre purificateur d'air","","","1","1","1"]
["","Tube d'isolation thermique (tuyau de réfrigérant)","","","1","2"]
["","Plaque de montage","","","1","1","1"]
["","Couvercle latéral","","","2","2","2"]
["","Attache","","","4","4","4"]
["","Filtre désodorisant photocatalytique","","","1","1","1"]
["Systèmes de contrôle","Infrared remote control","","","ARC433B67","ARC433B67","ARC433B67"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","DE","mm","9.52","12.7","12.7"]
["","Évacuation","","","18","18","18"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","dBA","51","60","60"]
["","Chauffage","","dBA","51","","59"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","1,050","1,050","1,050"]
["","","Profondeur","mm","200","200","200"]
["","","Hauteur","mm","490","490","490"]
["Caisson","Couleur","","","Blanc amande","Blanc amande","Blanc amande"]
["Poids","Unité","","kg","16","17","17"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50/60","50/60","50"]
["","Nom","","","VM","VM","V1"]
["","Tension","","V","220-240/220-230","220-240/220-230","230"]
["Remarques","","","","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - SL : Très faible niveau sonore de ventilation (réglage du débit d’air)"]
["","","","","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - Pour connaître les puissances frigorifiques/calorifiques, la longueur maximum de tuyauterie entre unités et la différence maximum de hauteur d’installation, se reporter aux caractéristiques techniques de l’unité extérieure à raccorder."]
["","","","","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","(4) - Les valeurs sonores sont mesurées dans une pièce anéchoïque.","(4) - Les valeurs sonores sont mesurées dans une pièce anéchoïque.","(4) - Les caractéristiques électriques concernent uniquement le ventilo-convecteur."]
["","","","","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","(6) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(6) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["Accessoires standard","Tuyau auxiliaire de rallonge","","","","2","2"]
["","Manuel d'installation","","","","","1"]
["","Manuel d’utilisation","","","","","1"]
["","Bande calorifuge","","","","","2"]