{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / RZQSG100L8Y1B","FNA50A2VEB / FNA50A2VEB / RZQSG100L8Y1B","FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / RZQSG125L8Y1B","FNA50A2VEB / FNA50A2VEB / FNA50A2VEB / RZQSG125L8Y1B","FNA60A2VEB / FNA60A2VEB / RZQSG125L8Y1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","9.50 (1)","9.50 (1)","12.0 (1)","12.0 (1)","12.0 (1)"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","693","652","875","875","875"]
["","Puissance","Pdesign","kW","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","7.10","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,616","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Efficacité nominale","EER","","","2.56 (3)","3.02 (3)","2.57 (3)","2.95 (3)","2.46 (3)"]
["","COP","","","2.66 (3)","3.26 (3)","2.90 (3)","3.44 (3)","3.08 (3)"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","E","B","E","C","E"]
["","","Chauffage","","D","C","D","B","D"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","SEER","","","4.80","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","B","A","B","B","B"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A","A","A","A"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement"]