{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","À grande vitesse de ventilation","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","À petite vitesse de ventilation","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Rafraîchissement","À petite vitesse de ventilation","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","À grande vitesse de ventilation","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Plaque d'installation","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Schéma d’installation","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sachet de vis","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Attache-câble","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Bande calorifuge","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Précautions générales de sécurité","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Réfrigérant","PRP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","À grande vitesse de ventilation","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Piping connections","Liquide","DE","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Drain","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Filtre à air","Type","","","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Profondeur","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Hauteur","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Caisson","Colour","","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc"]
["Poids","Unité","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","À grande vitesse de ventilation","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nom","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Tension","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH"]
["","","","","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]