{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":71,"n_cols":14,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFQ20BVEB","FXFQ25BVEB","FXFQ32BVEB","FXFQ40BVEB","FXFQ50BVEB","FXFQ63BVEB","FXFQ80BVEB","FXFQ100BVEB","FXFQ125BVEB"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Puissance absorbée - 50 Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.071 (1)","0.103 (1)"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.071 (1)","0.103 (1)"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Largeur","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Profondeur","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Poids","Unité","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Caisson","Matériau","","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50 Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","27.8","31.6"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.5","13.0","19.8"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","6","6","6","6","6","10","10","10","10"]
["","Gaz","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Évacuation","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panneau décoratif","Modèle","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimensions","","Hauteur","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Largeur","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profondeur","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Poids","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Panneau décoratif 2","Modèle","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Dimensions","","Hauteur","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Largeur","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profondeur","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Poids","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Panneau décoratif 3","Modèle","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Dimensions","","Hauteur","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Largeur","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profondeur","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Poids","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Accessoires standard","Manuel d’utilisation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuel d'installation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Flexible d'évacuation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bride pour flexible de vidange","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondelle pour attache de suspension","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Vis","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Guide d'installation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolant pour raccord","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tampons d’étanchéité","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Attache-câble","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Attaches","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tension","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Courant - 50 Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Remarques","","","","","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine."]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH"]
["","","","","","(4) - Le modèle BYCQ140E2W1W est doté de matériaux d’isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140E2W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(4) - Le modèle BYCQ140E2W1W est doté de matériaux d’isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140E2W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(4) - Le modèle BYCQ140E2W1W est doté de matériaux d’isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140E2W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(4) - Le modèle BYCQ140E2W1W est doté de matériaux d’isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140E2W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(4) - Le modèle BYCQ140E2W1W est doté de matériaux d’isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140E2W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(4) - Le modèle BYCQ140E2W1W est doté de matériaux d’isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140E2W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(4) - Le modèle BYCQ140E2W1W est doté de matériaux d’isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140E2W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(4) - Le modèle BYCQ140E2W1W est doté de matériaux d’isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140E2W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(4) - Le modèle BYCQ140E2W1W est doté de matériaux d’isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140E2W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés."]
["","","","","","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","","(9) - BYCQ140E2W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140E2W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140E2W1B : panneau standard noir à déflecteurs noirs ;","(9) - BYCQ140E2W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140E2W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140E2W1B : panneau standard noir à déflecteurs noirs ;","(9) - BYCQ140E2W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140E2W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140E2W1B : panneau standard noir à déflecteurs noirs ;","(9) - BYCQ140E2W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140E2W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140E2W1B : panneau standard noir à déflecteurs noirs ;","(9) - BYCQ140E2W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140E2W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140E2W1B : panneau standard noir à déflecteurs noirs ;","(9) - BYCQ140E2W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140E2W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140E2W1B : panneau standard noir à déflecteurs noirs ;","(9) - BYCQ140E2W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140E2W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140E2W1B : panneau standard noir à déflecteurs noirs ;","(9) - BYCQ140E2W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140E2W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140E2W1B : panneau standard noir à déflecteurs noirs ;","(9) - BYCQ140E2W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140E2W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140E2W1B : panneau standard noir à déflecteurs noirs ;"]