{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":19,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","JEHCCU-CM1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","JEHCCU0040CM1","JEHCCU0063CM1","JEHCCU0095CM1","JEHCCU0100CM1","JEHCCU0113CM1","JEHCCU0140CM1","JEHCCU0170CM1","JEHCCU0050CM1","JEHCCU0051CM1","JEHCCU0067CM1","JEHCCU0077CM1","JEHCCU0150CM1 (Archived)","JEHCCU0225CM1 (Archived)","JEHCCU0300CM1 (Archived)"]
["Puissance frigorifique","Moyennes températures","R-134a","Nom.","kW","0.59","1.06","1.60","","","","","","0.89","","1.28","1.27 (1)","2.06 (1)","2.99 (1)"]
["","","R-407F","Nom.","kW","","","","1.41","1.74","2.08","","0.86","","1.15","","1.99 (1)","3.40 (1)","4.55 (1)"]
["Paramètres à pleine charge et temp. ext. 43°C","R-134a","Te -10°C","Puissance absorbée (D3)","kW","0.36","0.62","0.89","","","","","","0.53","","0.71","0.85","1.21","1.68"]
["","","","COP déclaré (COP3)","","1.42","1.40","1.50","","","","","","1.40","","1.49","1.16","1.35","1.49"]
["","","","Puiss. frigorifique (P3)","kW","0.51","0.86","1.34","","","","","","0.74","","1.06","0.98","1.63","2.51"]
["Poids","Unité","","","kg","49","57","58","57","58","67","68","49","57","56","58","68","70","72"]
["Réfrigérant","PRP","","","","1,430","1,430","1,430","","","","","","1,430","","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","","","","","","R-134a","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Paramètres à pleine charge et temp. ext. 32°C (Point A)","R-134a","Te -10°C","COP nominal (COPA)","","1.50","1.77","1.86","","","","","","1.77","","1.85","1.57","1.81","1.91"]
["","","","Puiss. frigorifique nominale (PA)","kW","0.59","1.06","1.60","","","","","","0.89","","1.28","1.27","2.06","2.99"]
["","","","Puissance absorbée nominale (DA)","kW","0.39","0.60","0.86","","","","","","0.50","","0.70","0.81","1.14","1.57"]
["Puissance absorbée","Moyennes températures","R-407F","Nom.","kW","","","","0.79","0.94","1.07","","0.49","","0.65","","1.210 (1)","1.830 (1)","2.530 (1)"]
["","","R-134a","Nom.","kW","0.39","0.60","0.86","","","","","","0.50","","0.70","0.810 (1)","1.140 (1)","1.570 (1)"]
["COP","Medium temperature","","R-134a","","1.50","1.77","1.86","","","","","","1.77","","1.85","1.57 (1)","1.81 (1)","1.91 (1)"]
["","","","R-407F","","","","","1.77","1.85","1.93","","1.77","","1.76","","1.65 (1)","1.86 (1)","1.80 (1)"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","876","876","876","876","876","1,101","1,101","876","876","876","876","1,101","1,101","1,101"]
["","","","Profondeur","mm","430","430","430","430","430","444","444","430","430","430","430","444","444","444"]
["","","","Hauteur","mm","606","606","606","606","606","662","662","606","606","606","606","662","662","662"]
["Caisson","Couleur","","","","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair","Gris clair"]
["Ventil.","Type","","","","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Remarques","","","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - Se référer à la condition: Temp. ext. = 32°C, temp. d'évap. = -10°C et surchauffe 10K (applic. temp. moy.)","(1) - Se référer à la condition: Temp. ext. = 32°C, temp. d'évap. = -10°C et surchauffe 10K (applic. temp. moy.)","(1) - Se référer à la condition: Temp. ext. = 32°C, temp. d'évap. = -10°C et surchauffe 10K (applic. temp. moy.)"]
["","","","","","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque","(2) - Niv. de press. son. mesurée à 10m en chambre anéchoïque"]
["","","","","","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Son fonctionnement repose sur des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(4) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(4) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]