{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LMCMY-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LMCMY131BV3","LMCMY218BV3","LMCMY337BV3","LMCMY582BV3"]
["Réfrigérant","PRP","","","","3","3","3","3"]
["","Type","","","","R-290","R-290","R-290","R-290"]
["Puissance frigorifique","Moyennes températures","R-290","Nom","kW","1.275 (1)","2.121 (1)","3.281 (1)","5.687 (1)"]
["Defrost (dégivrage)","","","","","Gaz chauds","Gaz chauds","Gaz chauds","Gaz chauds"]
["Compresseur","Puissance nominale","","","kW","0.56","0.9","1.12","2.7"]
["","Type","","","","Hermétique.","Hermétique.","Hermétique.","Hermétique."]
["","Quantité_","","","","1","1","2","3"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","620","820","1,300","1,300"]
["","","","Profondeur","mm","719","809","1,044","1,044"]
["","","","Hauteur","mm","506","540","652","652"]
["Poids","Unité","","","kg","59.0","75","75.0","75.0"]
["Condenseur","Débit d'air","","","m³/h","750","1,400","1,750","2,900"]
["Évaporateur","Débit d'air","","","m³/h","550","1,100","1,500","3,600"]
["","Pulsion d'air","","","m","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","230","230","230","230"]
["Remarques","","","","","(1) - En fonctionnement normal : 0°C / +32°C","(1) - En fonctionnement normal : 0°C / +32°C","(1) - En fonctionnement normal : 0°C / +32°C","(1) - En fonctionnement normal : 0°C / +32°C"]
["","","","","","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc.","(2) - Utiliser la pulsion d'air comme base.  La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs comme la hauteur de la pièce, le stockage du produit, l'emplacement de l'évaporateur, etc."]
["","","","","","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]