{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":152,"n_cols":21,"rows_kept":152,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYA-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYA10A7Y1B9.","REYA13A7Y1B9","REYA16A7Y1B9.","REYA18A7Y1B9.","REYA20A7Y1B9.","REYA22A7Y1B9","REYA24A7Y1B9","REYA26A7Y1B9","REYA28A7Y1B9","REYA8A7Y1B9 (Archived)","REYA10A7Y1B9 (Archived)","REYA12A7Y1B9 (Archived)","REYA14A7Y1B9 (Archived)","REYA16A7Y1B9 (Archived)","REYA18A7Y1B9 (Archived)","REYA20A7Y1B9 (Archived)"]
["Système","Système-=-Module d'unité extérieure&nbsp;1","","","","REMA5A9","REMA5A9","REYA8A9","REYA8A9","REYA8A9","REYA10A9","REYA8A9","REYA12A9"]
["","Système-=-Module d'unité extérieure&nbsp;2","","","","REMA5A9","REYA8A9","REYA8A9","REYA10A9","REYA12A9","REYA12A9","REYA16A9","REYA14A9"]
["Combinaison recommandée","","","","","4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","10 x FXFA50A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","7 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","8 x FXFA63A2VEB"]
["Combinaison recommandée 2","","","","","4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","10 x FXSA50A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","7 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","8 x FXSA63A2VEB"]
["Combinaison recommandée 3","","","","","4 x FXMA63A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 3 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","10 x FXMA50A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","7 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB","1 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","8 x FXMA63A5VEB"]
["Chauffage continu","","","","","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui","Oui"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","28.0 (1)","36.4 (1)","44.8 (1)","50.4 (1)","55.9 (1)","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","45.0 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","28.0 (2)","36.4 (2)","44.8 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","22.4 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","56.0 (2)"]
["","Nom.","","Puissance calorifique-=-Nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW","kW","28.0 (2)","36.4 (2)","44.8 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)"]
["COP à puissance nom.","COP à puissance nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW/kW","","","KW/KW","3.66 (2)","3.76 (2)","3.72 (2)","3.61 (2)","3.60 (2)","3.46 (2)","3.62 (2)","3.52 (2)"]
["SEER","","","","","7.62","7.49","7.40","7.26","7.27","7.17","7.16","7.48","7.15","7.35","7.14","7.21","7.73","7.10","7.09","6.63"]
["Combinaison recommandée SEER 2","","","","","7.30","7.15","6.93","6.95","6.94","6.88","7.01","7.23","6.96","7.07","6.87","6.90","7.53","7.01","6.94","6.57"]
["Combinaison recommandée SEER 3","","","","","7.61","7.57","7.31","7.30","7.48","7.28","7.29","7.61","7.26","7.49","7.15","7.41","7.78","7.15","7.11","6.64"]
["SCOP","","","","","4.09","4.11","4.35","4.34","4.38","4.41","4.20","4.38","4.36","4.11","4.33","4.49","4.28","4.26","4.39","4.14"]
["Combinaison recommandée SCOP 2","","","","","4.14","4.19","4.38","4.40","4.48","4.45","4.24","4.44","4.43","4.10","4.34","4.56","4.33","4.33","4.33","4.11"]
["Combinaison recommandée SCOP 3","","","","","4.16","4.22","4.37","4.46","4.50","4.48","4.25","4.44","4.43","4.15","4.40","4.56","4.33","4.32","4.39","4.14"]
["Rafraîchissement des locaux","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.81","3.46","3.25","3.26","3.24","3.25","3.24","3.25","3.23","3.25","3.26","3.24","3.26","3.23","2.73","2.57"]
["","","","Pdc","kW","28.0","36.4","44.8","50.4","55.9","61.5","67.4","73.5","78.5","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","56.0"]
["","Condition B (30°C - 27/19)","","EERd","","7.73","6.08","5.41","5.18","4.89","4.78","4.78","4.77","4.59","5.23","5.00","4.60","4.92","4.58","4.47","4.42"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","33.0","37.1","41.2","45.3","49.7","54.2","57.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","41.3"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.99","9.04","9.11","8.76","8.70","8.47","8.52","8.61","8.33","9.11","8.50","8.45","8.74","8.25","8.15","7.70"]
["","","","Pdc","kW","13.5","18.0","21.2","23.9","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","26.5"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","EERd","","11.5","13.9","15.0","15.0","16.4","16.2","16.0","20.1","17.1","15.3","14.8","17.7","22.5","16.7","20.7","15.8"]
["","","","Pdc","kW","14.1","15.5","15.9","16.3","16.7","16.8","19.2","19.5","19.7","8.13","8.19","8.57","10.9","11.1","12.0","11.6"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-EERd","","3.67","3.36","3.14","3.23","3.09","3.10","3.11","3.12"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","28.0","36.4","44.8","50.4","55.9","61.5","67.4","73.5"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","7.32","5.78","5.00","4.94","4.75","4.67","4.78","4.71","4.60","5.09","4.83","4.54","4.85","4.64","4.43","4.41"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","33.0","37.1","41.2","45.3","49.7","54.2","57.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","41.3"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","8.54","8.53","8.36","8.27","8.17","8.00","8.25","8.17","8.04","8.55","8.06","7.94","8.38","8.11","7.87","7.41"]
["","","","Pdc","kW","13.3","17.8","21.2","23.9","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","26.5"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","11.1","13.3","14.3","14.3","15.7","15.4","15.6","19.3","16.7","14.6","14.1","16.9","21.7","16.5","20.0","16.6"]
["","","","Pdc","kW","13.7","15.0","15.5","15.8","16.0","16.2","18.6","18.8","19.0","7.84","7.97","8.20","10.6","10.8","11.6","11.9"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-EERd","","3.71","3.41","3.18","3.25","3.27","3.25","3.13","3.27"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","28.0","36.4","44.8","50.4","55.9","61.5","67.4","73.5"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","7.71","6.12","5.24","5.08","5.04","4.79","4.94","4.82","4.66","5.31","4.91","4.69","4.93","4.64","4.49","4.41"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","33.0","37.1","41.2","45.3","49.7","54.1","57.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","41.3"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","8.99","9.22","9.04","8.94","9.03","8.71","8.77","8.83","8.64","9.41","8.59","8.82","8.84","8.50","8.22","7.71"]
["","","","Pdc","kW","13.5","18.1","21.2","23.9","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","26.5"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","11.6","14.2","15.2","15.4","16.9","16.6","16.2","20.5","17.5","15.7","15.1","18.5","22.4","16.7","20.9","16.4"]
["","","","Pdc","kW","14.1","15.5","16.0","16.3","16.7","16.6","18.9","19.4","19.3","8.19","8.13","8.50","10.9","10.7","11.9","11.8"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TBivalent","","COPd (COP déclaré)","","2.69","2.74","2.87","2.51","2.55","2.33","2.62","2.48","2.46","2.80","2.28","2.38","2.57","2.53","2.36","2.23"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Chauffage d'ambiance (climat tempéré)","Condition E (-10°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.69","2.74","2.87","2.51","2.55","2.33","2.62","2.48","2.46","2.80","2.28","2.38","2.57","2.53","2.36","2.23"]
["","TOL","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.00","3.03","3.18","2.87","2.95","2.76","2.94","2.89","2.85","3.06","2.67","2.84","2.94","2.87","2.70","2.60"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","14.2","19.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","4.37","4.02","4.17","4.20","4.09","4.19","3.89","3.99","4.03","3.81","4.23","4.15","3.86","3.93","4.19","3.84"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.60","11.7","12.5","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","7.38","8.62","9.89","11.1","12.5","15.0","16.7"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","4.70","5.11","5.45","5.60","5.90","6.02","5.82","6.32","6.26","5.27","5.70","6.32","6.31","6.21","6.22","5.89"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.17","8.40","8.05","9.66","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4","4.76","5.54","6.36","7.13","8.03","9.66","10.7"]
["","Condition D (12°C)","","COPd (COP déclaré)","","5.57","6.47","6.93","7.49","8.06","8.49","6.47","7.76","7.33","7.04","7.92","9.14","6.68","6.04","6.85","7.70"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.74","8.93","9.04","9.97","10.0","11.0","9.58","10.7","10.6","4.51","5.46","5.52","5.15","5.07","6.24","7.34"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","2.70","2.26","2.38","2.27","2.34","2.26","2.17","2.24","2.20","2.73","2.32","2.38","2.58","2.54","2.28","2.18"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.70","2.26","2.38","2.27","2.34","2.26","2.17","2.24","2.20","2.73","2.32","2.38","2.58","2.54","2.28","2.18"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","3.02","3.05","3.18","2.86","2.96","2.73","2.93","2.89"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","14.2","19.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","4.43","4.12","4.18","4.27","4.21","4.25","3.90","4.06","4.09","3.80","4.24","4.26","3.89","3.96","4.07","3.79"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.64","11.7","12.5","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","7.45","8.61","9.89","11.1","12.5","15.0","16.7"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","4.76","5.24","5.57","5.78","6.07","6.10","5.97","6.42","6.40","5.35","5.79","6.39","6.45","6.41","6.19","5.98"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.31","8.54","8.08","9.65","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4","4.76","5.54","6.36","7.14","8.04","9.65","10.7"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","5.62","6.58","6.97","7.59","8.30","8.60","6.72","8.03","7.72","7.04","7.91","9.39","6.94","6.47","8.15","7.81"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.87","9.17","9.24","10.3","10.5","11.4","10.1","11.1","11.2","4.71","5.60","5.80","5.33","5.36","7.68","7.69"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","2.71","2.78","2.86","2.53","2.59","2.35","2.62","2.50","2.48","2.78","2.29","2.41","2.58","2.54","2.39","2.24"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","28.0","31.1"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.71","2.78","2.86","2.53","2.59","2.35","2.62","2.50","2.48","2.78","2.29","2.41","2.58","2.54","2.39","2.24"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","28.0","31.1"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","3.03","3.07","3.17","2.91","2.99","2.77","2.95","2.91"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","14.2","19.2","20.5","24.7","27.5","30.5","32.7","34.6"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","4.48","4.14","4.19","4.35","4.22","4.28","3.92","4.05","4.08","3.86","4.32","4.24","3.89","3.95","4.25","3.88"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.61","11.7","12.5","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","7.39","8.62","9.89","11.1","12.5","15.0","16.7"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","4.76","5.25","5.52","5.77","6.07","6.12","5.93","6.43","6.38","5.35","5.80","6.43","6.43","6.34","6.39","6.07"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.28","8.49","8.04","9.67","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4","4.75","5.55","6.36","7.15","8.03","9.66","10.7"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","5.62","6.64","6.94","7.69","8.32","8.65","6.75","7.95","7.68","7.14","8.02","9.37","6.84","6.44","5.48","6.15"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.85","9.13","9.17","10.2","10.3","11.2","9.97","11.0","11.0","4.65","5.56","5.67","5.29","5.32","5.80","5.91"]
["Plage de puissance","PAC","","","","10","13","16","18","20","22","24","26"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","125","163","200","225","250","275","300","325","350","100","125","150","175","200","225","250"]
["","Max.","","","","325","423","520","585","650","715","780","845","910","260","325","390","455","520","585","650"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","","","","","","","","","","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685"]
["","","","Largeur","mm","","","","","","","","","","930","930","930","1240","1240","1240","1240"]
["","","","Profondeur","mm","","","","","","","","","","765","765","765","765","765","765","765"]
["Poids","Unité","","","kg","","","","","","","","","","213","213","213","296","296","319","319"]
["Ventilateur","Pression statique extérieure","","Max.","Pa","","","","","","","","","","78","78","78","78","78","78","78"]
["Compresseur","Type","","","","","","","","","","","","","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","","","","","","","","","","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","","","","","","","","","","46","46","46","46","46","46","46"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Min.","°CBH","","","","","","","","","","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBH","","","","","","","","","","16","16","16","16","16","16","16"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","81.3 (5)","81.3 (5)","81.3 (5)","81.6 (5)","83.9 (5)","84.0 (5)","84.8 (5)","84.0 (5)","86.2 (5)","78.3 (5)","78.8 (5)","82.5 (5)","78.7 (5)","83.7 (5)","83.4 (5)","87.9 (5)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","59.3 (6)","59.3 (6)","59.3 (6)","60.2 (6)","62.1 (6)","62.6 (6)","62.6 (6)","62.7 (6)","64.1 (6)","56.3 (6)","58.0 (6)","60.8 (6)","58.1 (6)","61.4 (6)","63.0 (6)","67.0 (6)"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Charge","","","kg","","","","","","","","","","9.00","9.00","9.00","10.6","10.6","10.6","10.6"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70"]
["","Gaz","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","19.1","22.2","22.2","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","19.1","19.1","22.2","22.2","22.2","22.2","28.6"]
["","Gaz HP/BP","","DE","mm","15.90","19.10","19.10","19.10","22.20","22.20","22.20","22.20","22.20","15.90","15.90","19.10","19.10","19.10","19.10","22.20"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","500 (7)","500 (7)","500 (7)","500 (7)","500 (7)","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)"]
["Accessoires standard","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système."]
["","","","","","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS"]
["","","","","","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%."]
["","","","","","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque."]
["","","","","","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase"]
["","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - Ssc: puissance de court-circuit"]
["","","","","","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: puissance de court-circuit","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]
["","","","","","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard"]
["","","","","","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard"]
["Système","Système-=-Module d'unité extérieure 1","","","","","","","","","","","","REYA12A9"]
["","Système-=-Module d'unité extérieure 2","","","","","","","","","","","","REYA16A9"]
["Puissance calorifique","Nom.","","Puissance calorifique-=-Nom.-=-6 °CBH-=-kW","kW","","","","","","","","","78.5 (2)","22.4 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","56.0 (2)"]
["COP à puissance nom.","COP à puissance nom.-=-6 °CBH-=-kW/kW","","","KW/KW","","","","","","","","","3.49 (2)","3.83 (2)","3.45 (2)","3.46 (2)","3.57 (2)","3.52 (2)","3.66 (2)","3.37 (2)"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35 °C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35 °C - 27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","3.03","3.23","3.23","3.00","3.23","3.06","2.64","2.52"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35 °C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","78.5","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","56.0"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35 °C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35 °C - 27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","3.12","3.22","3.27","3.23","3.30","3.04","2.66","2.50"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35 °C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","78.5","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","56.0"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond. A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond. A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","","","","","","","","","2.86","3.00","2.62","2.83","2.95","2.89","2.62","2.54"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond. A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","","","","","","","","","36.8","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.5"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond. A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond. A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","","","","","","","","","2.87","3.05","2.68","2.85","2.96","2.88","2.73","2.60"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond. A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","","","","","","","","","36.9","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.8","27.5"]
["Plage de puissance-=-CV","CV","","","","","","","","","","","","28","8","10","12","14","16","18","20"]
["Réfrigérant","Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO₂","","","Téq. CO₂","","","","","","","","","","6.08","6.08","6.08","7.16","7.16","7.16","7.16"]