{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Accessoires standard","Attaches","","","","2","2","2","2"]
["","Manuel d'installation","","","","1","1","1","1"]
["Réfrigérant","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","PRP","","","","675","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Piping connections","Liquide","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Longueur de tuyauterie","Max.","UE - UI","m","55","85","85","85"]
["","","Système","Préchargé d'usine jusqu'à","m","30","30","30","30"]
["","","","Équivalente","m","75","100","100","100"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Dénivelé","UI - UI","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","UI - UE","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Charge de réfrigérant supplémentaire","","","kg/m","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","","dBA","64","64","66","67"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","940","940","940","940"]
["","","","Profondeur","mm","320","320","320","320"]
["","","","Hauteur","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Poids","Unité","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(1) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","","(2) - Puissances frigo. nominales basées sur : température int. : 27°CBS, 19°CBH, température ext. : 35°CBS, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard","(2) - Puissances frigo. nominales basées sur : température int. : 27°CBS, 19°CBH, température ext. : 35°CBS, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard","(2) - Puissances frigo. nominales basées sur : température int. : 27°CBS, 19°CBH, température ext. : 35°CBS, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard","(2) - Puissances frigo. nominales basées sur : température int. : 27°CBS, 19°CBH, température ext. : 35°CBS, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard"]
["","","","","","(3) - Puissances calo. nominales basées sur : température int. : 20°CBS, température ext. : 7°CBS, 6°CBH, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard","(3) - Puissances calo. nominales basées sur : température int. : 20°CBS, température ext. : 7°CBS, 6°CBH, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard","(3) - Puissances calo. nominales basées sur : température int. : 20°CBS, température ext. : 7°CBS, 6°CBH, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard","(3) - Puissances calo. nominales basées sur : température int. : 20°CBS, température ext. : 7°CBS, 6°CBH, tuyauterie de réfrig. équiv. : 5 m, diff. de niveau : 0 m. Données pour séries d'effic. standard"]
["","","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]